**建设项目环保“三同时”检查一览表（试行）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 连云港昆达环保科技有限公司塑料颗粒项目 | | | | | | | | | |
| 类别 | 污染源 | 污染物 | 治理措施 | | 处理效果 | 投资额/万元 | 运行额/万元 | | 完成  时间 |
| 废水 | 生活废水 | COD、SS、NH3-N、TP | 地埋式有动力污水处理设施 | | 达到综合利用要求 | 10 | 2 | | 与建设项目同时设计、施工、运行 |
| 废气 | 生产车间 | 粉尘 | 布袋除尘 | UV光解+活性炭吸附 | 达标排放 | 22 | 9 | |
| 非甲烷总烃 | / |
| 噪声 | 机器设备 | 噪声 | 隔声、消声、减振、绿化 | | 厂界达标 | 6 | - | |
| 固废 | 生活 | 生活垃圾 | 环卫部门处理 | | 不产生二次污染、无固体废物外排 | 5 | 5 | |
| 生产 | 一般工业固废 | 综合利用 | |
| 危险固废 | 委托有资质单位处理 | |
| 绿化 | 本项目不新增绿化 | | | | - | - | - | |
| 地下水防渗 |  | | | | 达到相应防渗等级 | 5 | - | |
| 事故应急措施 |  | | | | 满足应急要求 | 7 | - | |
| 清污分流、排污口规范化设置（流量计、在线检测仪等） | 厂区雨污分流、排污口规范化；废气排放口规范化设置 | | | | 排污口达规范化要求 | 2 | - | |
| 环境管理（机构、监测能力等） | - | | | | - | 2 | - | | 满足监测需要 |
| 区域解决问题 | - | | | | | | | | |
| 卫生防护距离设置（以设施或厂界设置、敏感保护目标情况等） | 设置卫生防护距离为以生产车间为执行边界100米的范围 | | | | | | | | |
| 合计 | | | | | | 59 | | 16 |  |