建设项目环境影响报告表

项目名称：	智能家具箱柜等设计生产项目
建设单位（盖章）：	江苏伍迪科技有限公司

编制日期：2020年2月

江苏省环保厅制

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1.项目名称----指项目立项批复时的名称,应不超过30个字(两个英文字段作一个汉字)。

2.建设地点----指项目所在地详细地址,公路、铁路应填写起止地点。

3.行业类别---按国标填写。

4.总投资---指项目投资总额。

5.主要环境保护目标---指项目周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6.结论与建议---给出该项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明该项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7.预审意见---由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8.审批意见---由负责审批项目的环境保护行政主管部门批复。

目 录

1建设项目基本情况	1

2建设项目所在地自然环境社会环境简况	8

3环境质量状况	15

4评价适用标准	16

5建设项目工程分析	19

6项目主要污染物产生及预计排放情况	32

7环境影响分析	33

8建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果	46

9结论与建议	47

附件：

附件1：项目备案通知书；

附件2：土地租赁协议；

附件3：营业执照；

附件4：法人身份证复印件；

附件5：环评委托书；

附件6：建设项目环评审批基础信息表

附图：

附图1：建设项目地理位置图；

附图2：建设项目周围土地利用现状图；

附图3：建设项目平面布置图；

附图4：建设项目所在地生态红线区域保护规划图。

一、建设项目基本情况

项目名称	智能家具箱柜等设计生产项目
建设单位	江苏伍迪科技有限公司
法人代表	杜新军	联系人	杜兴超
通讯地址	连云港市灌云县经济开发区树云南路西侧
联系电话	13905120298	传真	/	邮政编码	222200
建设地点	连云港市灌云县经济开发区树云南路西侧（经度119.23；纬度34.28）
立项审批部门	灌云县 发展和改革委员会	项目代码	2018-320723-33-03-557715
建设性质	新建	行业类别及代码	C3399其他未列明 金属制品制造
占地面积(平方米)	22000	绿化面积(平方米)	600
总投资(万元)	12000	其中： 环保投资(万元)	52	环保投资 占总投资比例	0.43%
评价经费(万元)	/	预期投产日期	2020年6月
原辅材料(包括名称、用量)及主要设施规格、数量： 一、原辅材料： 1.根据建设单位提供的资料，拟建项目主要原辅材料见表1-1所示。 表1-1 建设项目主要原辅材料 序号 名称 年用量（t/a） 来源 1 钢板 3000 外购 2 钢管 0.5 外购 3 焊丝 3 外购 4 螺丝 5 外购 5 配件 8 外购 6 切削液 0.3 外购 8 润滑油 2 外购 9 塑粉 18 外购 2.辅材料理化性质见表1-2 表1-2 原辅材料理化性质一览表 名称 理化特性 燃烧性 毒性毒理 切削液 透明水溶性切削液配方主要成分包含有：乙二醇、四硼酸钠、偏硅酸钠、磷酸钠。 不易燃 / 润滑油 化学成分包括高沸点、高分子量烃类和非烃类混合物。其组成一般为烷烃（直链、支链、多支链）、环烷烃（单环、双环、多环）、芳烃（单环芳烃、多环芳烃）、环烷基芳烃以及含氧、含氮、含硫有机化合物和胶质、沥青质等非烃类化合物。 易燃 / 塑粉 环保型环氧树脂涂料粉末无臭、无味、黄色透明液体至固态。溶于丙酮、乙二醇、甲苯，熔点145-155℃，闪点-18℃≤闪点＜23℃，自燃温度490℃（粉云） 易燃 LD50：11400mg/kg （大鼠经口） 二、主要设备： 项目主要设备情况见表1-3所示。 表1-3主要设备情况 序号 设备名称 规格型号 单位 数量 1 激光切割机 TQL-MFP3015 台 1 2 数控剪板机 QC12YK-6X3200 台 1 3 折弯机 WE67-80 台 1 4 数控折弯机 NB8-1000*3200 台 2 5 激光切割机 TQL-F1000-4020B-N 台 1 6 冲床 MODEL-J21-125 台 1 7 冲床 MODEL-D23-63 台 1 8 冲床 MODEL-J23-25 台 1 9 冲床 MODEL-J23-25 台 1 10 数控冲床 EP20 台 1 11 拉伸机 YF100-AM 台 1 12 C02气体保护焊机 NBC270LY 台 1 13 C02气体保护焊机 NBC270SY 台 7 14 C02气体保护焊机 NBC270 台 1 15 焊机 WS-250A 台 3 16 微机控制点焊机 DNN-25 台 1 17 气体点焊机 D7N-75 台 1 18 点焊机 DNY-50 台 2 续表1-3主要设备情况 序号 设备名称 规格型号 单位 数量 19 点焊机 DTN2-35 台 2 20 开平机 X12X500 台 1 21 摇臂钻床 KLY-4125T 台 1 22 摇臂钻床 Z3032X9 台 1 23 空气过滤器 RD3SA 台 1 24 压铆机 AP.PO4PX 台 1 25 空气压缩机 ZY15D 台 1 26 螺柱焊机 99接触式 台 1 27 叉车 CDG30-03A 台 1 28 喷塑流水线 FT-304 台 1 29 激光切割机 BL.6015F 台 1 30 型材切割机 J3G3-400 台 1
三、水及能源消耗量 该项目水及能源消耗量见表1-4： 表1-4 水及能源消耗表 名称 消耗量 名称 消耗量 水(吨/年) 1902 生物质(立方米/年) / 电(度/年) 200万 其它 /
废水排水量及排放去向： 废水类型：生活污水、食堂废水 排水量：1521 t/a 该项目生活污水经化粪池处理，食堂废水经隔油池处理，处理后的废水接管灌云县经济开发区污水处理厂。
放射性同位素和伴有电磁辐射的设施的使用情况： 无
工程内容及规模 一、项目由来 江苏伍迪科技有限公司，于2018年7月成立，注册资本1000万元整。位于连云港市灌云县经济开发区树云南路西侧（经度119.23；纬度34.28），主要从事保密柜、家具生产销售等。根据企业发展规划，在充分考虑市场、规模、投资、效益、环境等诸多因素基础上，公司新建年产智能家具3万套、保密柜10万套、文件柜4万套等系列产品。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》《建设项目环境保护管理条例》（国务院第253号）、《建设项目环境保护分类管理名录》有关规定，需对该项目进行环境影响评价。对照《建设项目环境影响评价分类管理名录》该项目属于“二十二、金属制品表面处理及热处理加工”中“其他”，环评形式为环境影响评价报告表。受江苏伍迪科技有限公司委托，我公司承担了该项目的环境影响评价工作。接受委托后即组织人员对该项目进行实地踏勘，收集了与该项目相关的资料，并对项目周边环境进行了详细调查、了解，在此基础上根据国家、省、市的有关环保法规以及环境影响评价技术导则要求，编制了该项目的环境影响报告表。 二、项目概况 项目名称：智能家具箱柜等设计生产项目 建设单位：江苏伍迪科技有限公司 建设地点：连云港市灌云县经济开发区树云南路西侧（经度119.23；纬度34.28） 项目投资：12000万元 三、项目内容 1、产品方案 项目具体产品方案见表1-4： 表1-4 项目产品方案 序号 工程名称 产品名称 产能（万套/年） 年运行时数 备注 1 智能家具箱柜等设计生产项目 智能家具 3 5072h / 2 保密柜 10 5072h / 3 文件柜 4 2、工程内容 项目主体工程见表1-5。 表1-5项目主体工程表 序号 建设内容 高度m 建筑面积m2 备注 1 厂房 11 8400 单层钢结构 2 办公楼 / 500 两层 3、公用及辅助工程 项目公用及辅助工程见表1-5。 表1-5 项目公用及辅助工程 类别 建设名称 设计能力 备注 贮运 工程 外部运输 6000t/a 社会汽车运输 内部贮存 成品库、原料库各1200m2 成品库、原料库 公用 工程 给水 1902t/a 区域供水管网 排水 化粪池/隔油池；1521t/a / 供电 200万度/年 区域供电网 环保 工程 废水处理 食堂废水经隔油池处理后与其他生活污水合并经化粪池处理达标，排入灌云县经济开发区污水处理厂进一步处理。 达标排放 切割废气治理 布袋除尘器+15米排气筒(DA001) 达标排放 焊接废气治理 集气罩+滤芯除尘器+15米排气筒(DA002) 喷塑废气治理 滤筒+滤芯除尘器+15m排气筒(DA003) 烘干废气治理 集气罩+光氧+活性炭吸附+15m排气筒(DA004) 食堂废气治理 油烟净化器净化后引至所在建筑物顶楼排放 一般固废场所 设置一般固废暂存场所1处50m2 合规处置 危险固废场所 设置危险固废暂存场所1处20m2 生活垃圾 设置分类垃圾桶若干 噪声治理 厂房隔声、高噪声设备安装减震垫，合理布置设备 厂界达标 4、劳动制度 项目劳动定员80人，管理人员10人，生产工人70人。两班制，每班工作时间8小时，每月休息4天，年工作317天。提供就餐，不提供住宿。 5、总平面布置 该项目项目平面布置图具体见附图3。 四、产业政策和规划相符性 1、产业政策符合性 该项目不属于《产业结构调整指导目录（2013年修正）》中限制类和淘汰类类别，属于允许类；同时该项目不属于《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》和《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》修正中的限制类或淘汰类，属于允许类；不属于《江苏省工业和信息产业结构调整限制淘汰目录和能耗限额》中所列内容。并且项目的生产不仅具有良好的经济效益，还能解决部分就业问题，具有良好的社会效益，因此项目的建设在产业政策方面是可行的。符合国家产业政策。 2、用地规划符合性分析 项目厂址位于连云港市灌云县经济开发区树云南路西侧（经度119.23；纬度34.28），租用开发区内标准厂房，项目符合用地规划（附租赁合同）。 3、土地使用的合法性分析 根据国土资源部、国家发展和改革委员会2012年5月30日发布的 “关于发布实施《限制用地项目目录（2012年本）》和《禁止用地项目目录（2012年本）》的通知”中规定，项目不属于《禁止目录》和《限制目录》中的建设项目，不属于该文件中限批或禁批的范围。项目符合相关用地规划。 4、项目选址合理性分析 该项目建设在连云港市灌云县经济开发区树云南路西侧（经度119.23；纬度34.28），所在地水、电设施齐全，交通方便，运输便利。项目符合国家产业政策、符合规划等要求，周边无风景名胜区和自然保护区。总体上讲，项目选址合理。 “三线一单”相符性分析 （1）与生态生态空间保护区域保护规划的相符性 项目位于灌云县经济开发区，根据《省政府关于印发江苏省生态空间管控区域规划的通知》（苏政发〔2020〕1号）可知，项目不在江苏省生态空间管控区域范围及国家级生态红线规划区域范围内，距离本项目最近的生态空间管控区域为通榆河（清水通道维护区）2400m。具体见表1-6。 表1-6 本项目附近附近生态空间保护区域范围一览表 生态空间保护区域名称 主导生态功能 红线区域范围 面积（平方公里） 国家级生态保护红线范围 生态空间管控区域范围 国家级生态保护红线范围 生态空间管控区域范围 总面积 通榆河（清水通道维护区） 水源水质保护 包括南段、县城段及北段三部分。其中南段（南至灌南行政边界，北至石剑河）包括通榆河河道及河道两侧2公里范围内的水域、陆域；县城段（南至石剑河，通榆河东岸北至新华桥、西岸北至前冯庄路）与县城总体规划及开发区规划通榆河两侧预留公共绿化、道路等面积一致（河道两侧距离10米至100米不等）；北段（通榆河东岸南至新华桥、西岸南至前冯庄路，北至善后河），通榆河东岸：南至新华桥，北至毛口路及通榆河东岸1000米范围内的水域、陆域；南至毛口路，北至石羊路及204国道以西范围内的水域、陆域；南至石羊路，北至窑厂路范围内的水域；南至车轴河河南堤脚外100米，北至孟陬路及通榆河东岸1000米范围内的水域、陆域；南至孟陬路，北至善后河及204国道路以西范围内的水域、陆域。通榆河西岸：南至前冯庄路，西至任老庄路及北至枯沟河范围内的陆域；枯沟河上溯5000米及河 道两岸1000米范围内的水域、陆域；西至 盐西路，南至枯沟河及北至龙下路范围内的陆域；南至龙下路，北至善后河及通榆河西岸1400米范围内的陆域；善后河上溯5000米及河道南岸1000米范围内的陆域。通榆河灌云段南到灌南行政边界，北到善后河。 52.38 52.38 （2）与环境质量底线的相符性 评价区域空气质量良好，项目的建设不会降低环境空气功能类别。 企业生产废水与生活废水，经化粪池处理后，接管灌云县经济开发区污水处理厂，对周边地表水体的影响不大。 项目所在区域声环境质量现状良好。项目建成后，主要噪声设备都安置在室内，并且部分采取了减振、隔声等措施。其噪声不会对周围环境造成明显影响。 项目的建设不会突破环境质量底线。 与资源利用上线的相符性 该项目用水取自当地自来水，用电来自当地市政电网，且耗量较小，不会达到能 源资源利用上线；项目占地符合当地规划要求，亦不会达到土地资源利用上线。 （4）与环境准入管控要求和负面清单相符性 目前项目区域暂未开展区域规划环评，暂未制定区域环境准入负面清单。 综上所述，项目的建设符合“三线一单”相关要求。
与该项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 该项目为新建项目，租用灌云县开发区空厂房，不存在与该项目相关的原有污染物。

二、建设项目所在地自然环境、社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、水文、植被、生物多样性等）： 1、地理位置 灌云县地处东经119°14′，北纬34°18′，位于江苏省东北部，东临黄海、西部与宿迁市沐阳县吴集、高苴乡及东海县张湾乡为邻，南以新沂河与灌南县交接；北部与连云港市接壤，是亚欧大陆桥东桥头堡的南大门，总面积为1800 平方公里。海岸线长28 公里。灌云县是国务院首批对外开放县之一。这里气候宜人，四季分明，山清水秀，背倚陇海铁路，紧靠连云港机场和港口，宁连高速公路和两条国道线纵贯全境，海、陆、空交通便利，水、电、通信设施完备，是投资和合作开发的理想场所。 2、地形、地貌及地质 灌云县地处江苏省东北部，东临黄海，北抵云台山，地形地貌简单，除分布有孤岛状低山残丘及西部狭长的冈岭外，其余均为海陆交互沉积的滨海平原，西高东低成微倾斜状，地势低洼，岗岭地面高程5～25m，中部平原地带为2～4m；个别低洼地区高程1.5～1.8m。山地与丘陵占总面积的8%，平原占92%。沿海有较为丰富的滩涂资源及海洋资源。县内公路和河流纵横交错。 灌云境内有七座低矮孤山：大伊山、伊芦山、小伊山、亚芦山、罘山、西陬山、张宝山。除大伊山长3.5km，宽2km，顶峰在200m以上外，其它山顶峰高程均在百米以下。灌河口海域有开山岛一座，面积24.29亩。 灌云县大地构造位置处于杨子淮地台和华北地台接壤，属华北地震区。根据现有航空物探，地面地质资料及人造卫星航测图片资料判释，区内未发现有明显活动性断裂。根据国家地震局、建设部、震发办关于发布《中国地震烈度区划图》通知，城区内地震峰值加速度为0.1g。 灌云县隶属于华北地震区。据史料记载和灌云地震台观测（不完全），境内没有发生过中强以上的地震。自有地震记载以来，境内共发生中强以下的地震44次。其中十九世纪七十年代以前一次，十九世纪七十年代以后43次。最大震级为发生于1900年12月的4.0级地震，震中位于板浦镇附近，震中烈度达V度，没有造成破坏。其次为发生于1973年6月的3.2级地震，震中位于小伊山西南，震中烈度达IV度，震中震感强烈，也未造成破坏。这次地震是上世纪七十年代以后发生于境内震级最大的一次地震。其余42次地震震级均小于2.5级。 3、气候、气象 灌云县地处我国沿海南北过渡地带，属暖温带海洋性季风气候，四季分明，光照充足，雨量适中，气候温和，夏无酷暑，冬无严寒，春秋多旱。由于该区域受大陆气候影响较大，故冬、夏季较长，春、秋季较短。本地区多年平均气温13.9℃，7月平均气温26.5℃，1月平均气温0.2℃，极端最高气温37.7℃，极端最低气温-19.5℃，年平均风速为2.6m/s；年平均最多风向为NE；无霜期平均214d，光照时间长，为全省各区之冠。年平均降雨量976.4nim，60%主要集中于夏季6-9月。年平均相对湿度为70%。 4、河流水文 区域主要河流有：通榆运河（盐河） ⑴盐河 盐河南起淮阴市盐河闸，向北流经淮阴县、涟水县、灌南县，从盐河北套闸进入我县，穿越县城伊山镇至板浦与古泊善后河交汇后，再向北出县境至新浦盐河闸。县境内全长38公里，在我县和市区均有较大的内河码头，是南来北往的一条重要的水上运输航道。伊山镇与板浦镇的工业废水和生活污水排入该河，有时形成污染。干旱调水时受上游客水流入和市区工业废水及生活污水倒灌污染。该河伊山北桥和磕头桥两断面保护目标为Ⅳ类水，盐河北闸断面保护目标为Ⅲ类水。根据2012年1月12日江苏省第十一届人民代表大会常务委员会第二十六次会议通过的《江苏省通榆河水污染防治条例》，通榆河是沿河地区居民饮用水的主要供水水源，同时兼有灌溉、航运、行洪等功能。 通榆河以及主要供水河道的水质应当符合国家地表水环境质量Ⅲ类以上标准。灌云县城盐河属于通榆运河的一段。 （2）通榆河 通榆河从盐城市响水县的灌河流入灌南县，经灌南县、灌云县、海州区、东海区、赣榆区，最后经赣榆区柘汪镇龙北干渠流入大海，在连云港市境内全长150km。通榆河连云港段一级保护区内耕地面积为1.71万hm2，流域耕地面积26.30万hm2。 4、植被与生物多样性 境内山林资源丰富。有马尾松、油松、杨树、槐树等，森林覆盖率为6.7％。农业经济较为发达，粮食作物有水稻、小麦、玉米、山芋等；油料作物以大豆、花生为主；经济作物有棉花、薄荷等。水生资源主要有鲤、鲫、草鲢、青鱼、鳝鱼、黑鱼、鳗鱼、甲鱼和虾等。陆上生物主要为人工饲养的畜禽品种，主要有猪、牛、羊、鸡、鸭、鹅等各类畜禽。开发区所在区域为平原地带，仅有少量野兔、鼠类、蛙类等小型动物，无珍稀濒危野生物种。

社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护等）： 灌云县概况： 灌云1912年建县，因南有大川灌河、北有名山云台而得名，总面积1538平方公里，人口103万，辖10镇、2乡和1个街道办事处，以及省属五图河农场、市属灌西盐场。近年来，先后荣获全国十佳金融生态示范县、全国民营经济最佳投资县、全国最具投资潜力中小城市百强县、全国粮食生产先进县、高标准基本农田建设示范县、全国绿化模范县、国家级生态示范区、生态建设突出贡献奖先进集体、中国豆丹美食之乡、中国名厨之乡、中国旋耕机之都、全国旅游百强名县以及江苏省财政收入增收表彰单位、土地执法模范县创建工作先进县、国土资源节约集约模范县、海洋管理工作先进单位、人民防空先进城市、水利工作先进单位、粮食生产先进县、双拥模范县、平安县、社会治安安全县、无邪教地区先进县、生猪产业大县、特种设备使用安全管理标准化示范县和全省体育强县等称号。 1、人文历史。灌云历史悠久，早在6500年前就有人类在此繁衍生息，境内有新石器时期原始墓葬群、伊芦摩崖石刻、龙苴古城等古迹，石棺墓遗址为国家级重点文物保护单位。华夏第一贤相商朝伊尹、汉朝大将钟离昧、清代武状元卞赓、近代水利专家武同举等，或生于灌云，或曾在灌云驻足，客居我县的清朝文坛巨匠李汝珍创作了旷世名著《镜花缘》，蜚声中外的“汪氏三杰”，以及陈吉余、程津培等当代科学泰斗皆门出灌云。 2、交通区位。灌云位于连云港市南大门，境内有汾灌、徐连、宁连、沿海4条高速公路以及204、324、236、242、226等5条国省干道；东部沿海地区有39公里长的海岸线；拥有国家三级航道盐河等5条等级航道，燕尾港为江苏唯一的海河联运港和连云港南翼重要组合港，连盐铁路、连淮高铁加快建设，连云港新机场选址报告通过国家民航总局审批，逐步成为苏北鲁南地区重要的交通枢纽和物流中心。 3、工业经济。2015年，全力打造以临港产业区、经济开发区、中小企业园和乡镇工业集中区为重点的工业经济板块，形成船舶制造、精细化工、装备制造、金属材料、轻工纺织、清洁能源等六大主导产业。县经济开发区为省级开发区，围绕“现代化的新城区、科技创新的新平台、高新产业的新载体”定位，规划建设金属材料、装备制造、轻工纺织、科技研发、中小企业园和商贸物流等六大功能区，规划建设面积40平方公里，已建成25平方公里。临港产业区围绕"连云港南翼组合港和海河联运中心、灌云工业和新兴产业基地、灌云沿海开发和生态发展新城区"定位，初步构建港口物流园、船舶工业园、精细化工园、高新技术园和高端商务区五大功能板块，规划建设面积120平方公里，已建成55平方公里。两个中小企业园将围绕机械电子、纺织服装、新材料、新能源、电子商务等产业定位，切实加大补链型、成长型中小企业招引，已建成标准厂房36万平方米。乡镇工业集中区，将按照特色发展、错位发展要求，重点发展依托本地资源、突出农副产品加工、具有成长前景的项目，已建成标准厂房23万平方米。 4、农业发展。2015年，粮食总产达84.4万吨，继续实现稳产增收。全县耕地总面积137万亩，其中高效农业55万亩，占耕地总面积的40.15%。拥有省级农业园区、渔业园区各1家，已获批省级农产品集中加工园区。现有市级以上农业龙头企业26家，其中国家级1家、省级5家。 5、城市建设。县城区规划面积63.15平方公里（2030年）。“十二五”以来，全县累计投入378亿元，实施城建重点工程558项。全面推进东城区建设，县城区面积扩展到29平方公里，城市化率达46%。加大旧城改造力度，新建改造背街小巷30万平方米，征收房屋面积220万平方米。 6、经济发展。2015年，全年完成地区生产总值308亿元，增长11%；规模以上固定资产投资224.2亿元，其中规模以上工业投资162亿元，分别增长13%、2.2%；实现城镇居民人均可支配收入21727元，农村居民人均可支配收入12222元，分别增长11.5%、12.5%。完成一般公共预算收入39.3亿元，增长10.5%；三次产业结构调整为18.5:46.8:34.7。 灌云经济开发区概况： 江苏灌云经济开发区2002年建区，2006年经江苏省人民政府批准为省级开发区，灌云县经济开发区位于县城南翼的省级经济开发区总规划面积40平方公里，建成区面积达25平方公里，配套服务功能强，产业链条较为完备，是发展先进制造业的良好平台，已经形成机械制造、汽车配件、金属制造、轻工纺织、新医药和科技研发等主导产业。当前，园区正紧紧围绕生态型都市工业园区的发展方向和现代制造业基地的产业定位，调高调轻产业结构，加快打造“现代化的新城区、科技创新的新平台、高新产业的新载体”，重点发展机械制造、金属制品、汽车配件、轻工纺织、新医药、科技研发等主导产业。 近年来，开发区坚持“生态优先、绿色发展”新理念，紧扣“两聚一高”新战略，落实科学发展新要求，以争创国家级开发区为总目标，以“围绕一条主线、做好两篇文章、抓住三个重点、倡导四种精神、推行五个工作法、打赢八大战役”的总体思路，进一步明确“123”产业发展方向，着力打造区域性经济发展增长极、现代特色产业集聚高地、生态融合创业宜居新城区。目前，全区上下激情满怀、斗志昂扬，无论是基础投入、产业发展，还是软硬环境、生态建设，都呈现出一片欣欣向荣的景象，开发区社会经济发展步入了史无前列的“快车道”，已成为全县产业转型、绿色发展的重要龙头。截至目前，全区引进投资5000万元以上工业项目189个，其中，投资超10亿元项目6个，投产达效项目152个，规模以上企业75家，新增直接就业岗位2万个。今年1-6月份，全区新签约过亿元项目14个，其中，投资10亿元以上项目3个；完成规模以上工业产值83.5亿元，完成规上固定资产投资30.6亿元。 经济开发区基础设施建设现状： （1）给水 开发区目前有一座自来水厂，位于开发区西部，现状规模10万立方米/日，实际日供水量约3.0万立方米/日。沿经一路-纬三路-西苑南路敷设有DN600-DN1000供水干管，其它道路下敷设有DN200-DN300给水管。 开发区给水管网已敷设至项目所在地，本项目可直接引入。 （2）排水 开发区污水收集管网已建成，开发区污水经污水管网接入灌云经济开发区污水处理厂。 灌云县经济开发区污水处理厂： 灌云县经济开发区污水处理厂建设地点为灌云经济开发区伊山南路以西、浙江路以南，总占地面积32734.7平方米，其中一期用地面积15942.5平方米。灌云经济开发区污水处理厂远期规模为3万m³/d，规划年限到2030年。主要包括污水处理工程、尾水排放管线工程及相关配套附属设施主要。建（构）筑物包括：粗格栅、进水泵房、细格栅及旋流沉砂池、组合生化池、高密度沉淀池、转盘滤池、消毒接触池、鼓风机房及变电所、脱水机房和加药间、尾水泵房、变配电间及尾水排放管线等。其中所有水处理构筑物均采用普通钢筋混凝土现浇结构，变配电间采用砖混结构，屋面采用钢筋混凝土现浇板。工艺流程见图2-1：

图2-1 灌云县经济开发区污水处理厂工艺流程图

灌云经济开发区污水处理厂工艺流程简述： 灌云经济开发区污水处理厂工艺流程包括预处理、二级生物处理、深度处理和污泥处理。拟采用“改良SBR+高密度沉淀池+纤维转盘滤池+二氧化氯消毒”工艺。 （1）预处理 污水在进入生物处理单元之前必须进行预处理，以保证后续处理工段的正常运行。一级处理段一般包括粗格栅、进水泵房、细格栅、沉砂池。根据污水量预测，本工程污水厂进水中含有60%左右的工业废水，且工业废水中SS较高，同时可能含有一定量的不溶性有机物和高分子有机物，还具有水质水量波动大的特点，因此预处理阶段增设水解酸化池，以均和水质、调节水量，提高污水的可生化性，保证后续处理工艺的正常运行。 （2）二级生物处理 具有除磷脱氮功能的生物处理工艺能将总氮去除率由常规生化处理的20%左右提高到70%-95%，总磷去除率则通过生物合成由15%-20%提高到70%-90%，一般情况下可以稳定可靠地满足处理需求。 （3）深度处理 为了使出水中悬浮物和磷等污染因子达到一级A排放标准，除了对生物处理段强化外，还需要后续深度处理段进一步去除出水中SS、TP和CODCr等污染物。 （4）污泥处理 由于二级生物处理段采用生物除磷脱氮工艺，若采用重力浓缩，污泥在浓缩池停留时间内过长则会导致磷的释放，因此本方案考虑采用机械浓缩脱水工艺。 （3）供电 开发区共有公用变电站1座，即110千伏侍庄变，主变容量2×6.3万千伏安；35千伏用户变1座，为腾翔变，主变容量为1×1万千伏安。 （4）供热 开发区现状无集中供热。目前供热现状为分散供热的方式，各个企业自上锅炉，主要燃料为煤，与规划区供热规划存在矛盾。 （5）燃气 开发区采用天然气、液化石油气作为气源。现状气化率20%，管道气化率13%。目前天然气年用气量为20万标立方米。主要供气对象为居民和公建。现状有1座天然气门站，位于张洪河路北侧、宁连高速以东，占地面积约为2公顷。目前有中低压管沿主要道路呈枝状敷设。中压管道压力0.2兆帕、0.4兆帕；低压管道压力3000帕；管径为DE250、DE200、DE160、DE110。

三、环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地表水、声环境等） 1、环境空气质量现状 项目所在地大气环境功能二类区，空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。项目所在地大气环境功能二类区，空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。根据《连云港市2017年环境状况公报》中的数据表明，区域二氧化硫的日平均值为18µg/m3，二氧化氮的日平均值为33µg/m3，均符合环境空气质量二级标准要求；可吸入颗粒物（PM10）为75µg/m3，细颗粒物（PM2.5）为45µg/m3，超过环境空气质量二级标准；一氧化碳日均值的第95百分位浓度为1.5mg/m3,臭氧8小时第90百分位浓度为153µg/Nm3，均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）相应标准限值要求。 2、地表水环境质量现状 区域主要河流为通榆运河（盐河）。根据《江苏省地表水(环境)功能区划》划分，通榆河环境质量执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）规定的III类标准，根据连云港市环境保护局《2018年9月连云港市区地表水环境质量》，通榆运河（盐河）灌云段各项监测指标及其年平均值均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类地表水功能区要求，无超标现状。 3、声环境质量现状 该项目位于灌云县，项目所在区域声环境质量现状良好，能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类区标准，即昼间≤60dB(A), 夜间≤50dB(A)。 4、主要环境保护目标（列出名单及保护级别） 表3-1主要环境保护目标表 环境要素 保护目标 方位 距离m 规模 执行标准 大气环境 （周围500m范围） 名流山庄 西北 87 约400人 《环境空气质量标准》GB3095-2012 二级标准 规划展示馆 西北 472 约20人 水环境 通榆河 东 2400 中型 河流 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类 噪声 （厂界外200m） 名流山庄 西北 87 约400人 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准 生态环境 通榆河（灌云县）清水通道维护区 东 2400 中型河流 通榆河（灌云县）清水通道维护区

四、评价适用标准

环境质量标准	1、大气环境质量标准 项目选址于灌云县，根据连云港市环境空气功能区划，项目所在区域环境空气执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。具体标准值见表4-1。 表4-1 环境空气质量标准限值表 评价因子 平均时段 标准限值（mg/m3） 标准来源 SO2 年平均 0.06 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及2018修改单中二级标准 24小时平均 0.15 1小时平均 0.5 NO2 年平均 0.04 24小时平均 0.08 1小时平均 0.2 O3 日最大8小时平均 0.16 1小时平均 0.2 PM10 年平均 0.07 24小时平均 0.15 PM2.5 年平均 0.035 24小时平均 0.075 CO 24小时平均 4 1小时平均 10 TSP 年平均 0.2 24小时平均 0.3 非甲烷总烃 一次值 2.0 《大气污染物 综合排放标准详解》 2、水环境质量标准 附近河流有通榆河，根据《江苏省地表水（环境）功能区划》规定，通榆河水质执行III类水质标准，主要项目标准限值见下表。 表4-2地表水环境质量标准限值（单位：mg/L，pH无量纲） 类别 pH CODmn NH3-N COD BOD5 TP III 6～9 ≤6 ≤1.0 ≤20 ≤4 ≤0.2 标准来源 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002） 3、声环境质量标准 建设项目所在地噪声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准，具体标准值见表4-3。 表4-3 区域噪声标准限值表 区域名 执行标准 级别 单位 标准值 昼间 夜间 四周厂界 《声环境质量标准》（GB3096-2008） 2 dB(A) 60 50
污染物排放标准	1、大气污染物排放标准 项目废气颗粒物及VOCs有组织排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准限值，VOCs无组织排放执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822—2019）中表A.1厂区内VOCs无组织排放限值，具体标准值见表4-4。 表4-4 大气污染物排放标准 污染物 最高允许排放浓度mg/m3 最高允许排放速率（kg/h） 无组织放 监控浓度限值 执行标准 排气筒 高度m 二级 监控点 浓度mg/m3 颗粒物 120 15 3.5 周界外浓度最高点 1.0 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） VOCs(以非甲烷总烃计) 120 15 10 / / VOCs(以非甲烷总烃计) 监控点处1h平均浓度（特别排放限值） 6 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822—2019） 监控点处任意一次浓度限值（特别排放限值） 20 项目食堂产生的油烟经油烟净化器处理后通过屋顶烟道排放。项目拟设2个灶头，油烟排放执行《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）（试行）中的“小型”标准，具体标准限值详见表4-5。 表4-5 饮食业油烟物排放标准 规模 小型 中型 大型 基准灶头数 ≥1，<3 ≥3，<6 ≥6 对应排气罩灶面总投影面积（m2） ≥1.1，<3.3 ≥3.3，<6.6 ≥6.6 油烟最高允许排放浓度mg/m3 2.0 油烟净化设施最低去除率% 60 75 85 2、水污染物排放标准 该项目污水经化粪池、隔油池预处理后，排入灌云县经济开发区污水处理厂集中处理，尾水排放执行接管标准按污水处理厂接管标准执行，即《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B级标准执行；污水处理厂的尾水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。具体标准值详见表4-6。 表4-6 污水厂接管要求及排放标准 单位：mg/L，pH除外 标准类别 pH COD SS BOD5 氨氮 （以N计） 动植物油 总磷 （以P计） 总氮 GB/T31962-2015 6.5-9.5 500 400 350 45 100 8 15 GB18918-2002 6-9 50 10 10 5 1 0.5 70 3、声排放标准 营运期噪声排放执行《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，具体限值见表4-7。 表4-7环境噪声排放标准（单位：dB(A)） 时段 执行标准 表号及级别 单位 标准限值 昼间 夜间 营运期 《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008） 2类 dB（A） 60 50 4、固体废物 生活垃圾的储存与处置参照执行《城市生活垃圾管理办法》（建设部令第157号）；一般工业固废处置应执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单相关规定；危险废物的存储应执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单相关规定。
总 量控制指标	项目污染物总量控制指标建议见表4-8： 表4-8总量控制建议指标一览表 类别 污染物名称 接管量（t/a） 排放量（t/a） 备注 大气污染物 粉尘 - 0.198 在连云港灌云县区域内平衡 VOCs(以非甲烷总烃计) - 0.017 水污染物 CODcr 0.532 0.076 纳入灌云县开发区污水处理厂 总量 NH3-N 0.038 0.012 总磷 0.003 0.00076 总氮 0.076 0.023 固体废物 一般固体废物 - 0 / 危险固体废物 - 0 生活垃圾 - 0

五、建设项目工程分析

工艺流程简述： 一、施工期 该项目租用经济开发区已有厂房，施工期主要为设备安装，污染物主要为施工人员的产生的生活垃圾、生活污水，以及安装拆包装过程的固废。 二、营运期 营运期工艺流程： 1.工艺流程：切割一机加工一焊接一打磨一喷塑一烘干一组装一产品 切割废气：粉尘 一般固体废物：边角料、灰渣、废布袋 切割 一般固体废物：废铁屑 危险固体废物：废切削液（桶）、废润滑（桶）油噪声 机加工 焊接废气：焊接烟尘 一般固体废物：灰渣、废滤芯 噪声 焊接 一般固体废物：废铁屑 危险固体废物：废切削液（桶） 噪声 打磨 喷塑废气：粉尘 一般固体废物：尘灰、废滤芯 喷塑 烘干废气：非甲烷总听 危险固体废物：废活性炭 烘干 一般固体废物：废包装袋 组装 产品 图5-1 工艺流程图 工艺流程说明： 1.切割：按照所需尺寸利用高功率密度激光束照射被切割材料，使材料很快被加热至汽化温度，蒸发形成孔洞，随着光束对材料的移动，孔洞连续形成宽度很窄的切缝对材料进行切割。此工序产生的污染物为切割废气（粉尘）和一般固废（边角料、灰渣）。 2.机加工：将切割好的钢板、管材，利用折弯机、冲床、拉伸机、钻床等进行机加工。此工序产生的污染物为一般固体废物（废铁屑）、危险固体废物（废切削液（桶）、废润滑油（桶））和设备噪声。 3.焊接：使用焊机将机加工部件焊接成组装部件。此工序产生的污染物为焊接废气（焊接烟尘）、设备噪声和一般固废（尘灰、废滤芯），其中一般固废（灰渣、废滤芯）为焊接烟尘除尘器产生。 4.打磨：采用打磨设备将焊接后的组装部件表面附着物磨除。此工序产生的污染物为设备噪声和一般固体废物（废铁屑）、危险固体废物（废切削液（桶））。 5.喷塑：打磨后的工件进入喷涂工序。在喷涂间内，塑粉在高压静电作用下，喷射吸附于金属工件表面上，经过加温，使之烘干，形成坚固的粉末涂层。共喷涂三层，涂层厚度为15-20μm，一道喷涂后自然晾干15min左右，再进行下一次喷涂。此此工序产生的污染物为废气（粉尘）及（灰渣、废滤筒）及噪声； 6.烘干：利用电烘箱对喷塑后的产品加热，使附着在产品表面的塑粉烘干，烘干温度180℃左右，烘干时间为30min左右，此工序此工序产生的污染物为有机废气（非甲烷总烃）； 7.组装：采用人工方式将烘干的部件使/用螺丝、配件等组装为成品并包装入库。此工序产生的污染物为一般固体废物，废包装袋。 主要污染工序及污染源强分析 施工期 该项目施工期主要进行标准厂房内生产车间的改造与生产设备的安装，对项目地周围环境敏感目标产生影响不大。 二、营运期 1、废水 1.1生活污水 该项目职工有80人，参照《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2003）（2009修订），职工用水取50L/人.天，则用水量1268t/a，排污系数以0.8计，则产生生活污水为1014t/a，其中污染物浓度为CODcr：350mg/L、SS：200mg/L、NH 3-N：25mg/L、TP：2mg/L、总氮50mg/L。 1.2食堂废水 该项目有职工80人，参照《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2003），食堂用水取25L/人.次，则用水量为634t/a，排污系数以0.8计，则产生食堂废水507t/a，其中污染物浓度为CODcr：350mg/L、SS：200mg/L、NH3-N：25mg/L、TP:2mg/L、总氮50mg/L、动植物油：53mg/L。 该项目废水处理排放情况见表5-1. 表5-1该项目水污染处理排放状况表 排水 来源 产生量 污染物 污染物产生量 治理措施 污染物排放量 排放方式与去向 浓度（mg/L） 产生量（t/a） 浓度（mg/L） 产生量（t/a） 生活污水 1521 CODcr 350 0.532 隔油池+ 化粪池 350 0.532 污水管网 BOD5 200 0.304 200 0.304 SS 200 0.304 150 0.228 NH3-N 25 0.038 25 0.038 TP 2 0.003 2 0.003 总氮 50 0.076 50 0.076 动植物油 53 0.081 26 0.040 水量平衡 损耗254 该项目用水主要为员工生活用水和食堂用水。该项目水量平衡图见图5-2。 1268 1014 1014 化粪池 生活用水 灌云县经济开发区污水处理厂 1521 损耗127 1068 634 507 507 隔油池 食堂用水 自来水 图5-2该项目水量平衡图 单位t/a 2、废气 该项目营运期主要大气污染为切割粉尘、焊接烟尘、喷塑粉尘、烘干废气和食堂油烟。 2.1切割粉尘 该项目在对钢材和钢管等进行激光切割的过程中会产生粉尘，由抽风管送向布袋除尘系统后通过15米排气筒排入大气，颗粒状粉尘被捕捉收集。参照《机加工行业环境影响评价中常见污染物源强估算及污染治理》（许海萍等）的统计，切割粉尘产生量为原材料1‰，项目钢材、钢管总量约3000.5t/a，收集效率为95%，去除率为95%，根据企业提供的风机规格，风机风量为6000m3/h。年工作900小时，切割工序废气产生排放情况详见表5-2、5-3。 表5-2该项目切割工序有组织废气产生排放情况一览表 污染物 产生状况 治理措施 （去除率） 排放状况 产生量 产生速率 产生浓度 排放量 排放速率 排放浓度 粉尘 2.85 3.0 528 布袋除尘器（95%） 0.143 0.158 26 备注 浓度单位为mg/m3；速率速率单位为kg/h；产生量/排放量单位为t/a 表5-3该项目切割工序无组织废气产生排放情况一览表 污染物 产生量（t/a） 排放量（t/a） 备注 粉尘 0.150 0.150 未收集部分以无组织形式排放；收集效率95%。 2.2焊接烟尘 项目产生的废气主要为氩弧焊焊接过程中的焊接烟尘。主要污染物是颗粒物，根据《船舶工业劳动保护手册》（上海工业出版社，1989年第一版，江南造船厂科协）产污系数，颗粒物产生系数10.0g/kg焊丝。本次扩建项目年消耗焊丝20t，该项目焊接烟尘经集气罩收集后进入滤芯除尘器治理后经15米高排气筒排放，集气罩收集效率为80%，根据企业提供的风机规格，风机风量为5000m3/h。年工作600小时，焊接工序废气产生排放情况详见表5-4、5-5。 表5-4该项目焊接工序有组织废气产生排放情况一览表 污染物 产生状况 治理措施 （去除率） 排放状况 产生量 产生速率 产生浓度 排放量 排放速率 排放浓度 粉尘 0.16 0.267 133 滤芯除尘器（90%） 0.016 0.027 13 备注 浓度单位为mg/m3；速率速率单位为kg/h；产生量/排放量单位为t/a 表5-5该项目焊接工序无组织废气产生排放情况一览表 污染物 产生量（t/a） 排放量（t/a） 备注 粉尘 0.04 0.04 未收集部分以无组织形式排放；收集效率80%。 2.3喷塑粉尘 该项目喷塑工艺中会有粉尘产生，根据《第一次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册 第十一分册》3460金属表面处理及热处理加工制造业产排污系数表（续5）中粉末涂装件机械前处理-喷塑-烘干工序工业粉尘产污系数为458.75kg/t，该项目塑粉年用量为18t/a，喷室喷涂过程产生的粉尘首先通过滤筒除尘器进行收尘，回收的塑粉再次利用，然后通过滤芯除尘装置处理之后，经15m高的排气筒排放。喷室在密闭的情况下运行，故未收集到的粉尘均沉降在喷室内，收集后回用，不外排，收集效率为95%。布袋除尘器处理效率为为90%，滤芯除尘器的处理效率为95%，除尘器风量为5000m3/h，年工作600h，喷塑工序废气产生排放情况详见表5-6、5-7。 表5-6该项目喷塑工序有组织废气产生排放情况一览表 污染物 产生状况 治理措施 （去除率） 排放状况 产生量 产生速率 产生浓度 排放量 排放速率 排放浓度 粉尘 7.84 13.1 2615 滤筒除尘器（90%） 滤芯除尘器（95%） 0.039 0.065 13 备注 浓度单位为mg/m3；速率速率单位为kg/h；产生量/排放量单位为t/a 表5-7该项目喷塑工序无组织废气产生排放情况一览表 污染物 产生量（t/a） 排放量（t/a） 备注 粉尘 0.413 0.413 未收集部分以无组织形式排放；收集效率95%。 2.4烘干废气 塑粉烘干由电烘箱供热，根据项目需求，温度设定为180℃，树脂粉末在烘干过程会产生少量的挥发性有机废气非甲烷总烃，其产生量约为原料年用量的0.2%，烘箱为密闭式，收集效率为95%，废气经光氧+活性炭吸附（净化效率90%）后通过15m排气筒排放，年工作600h，烘干工序废气产生排放情况详见表5-8、5-9。 表5-8该项目烘干工序有组织废气产生排放情况一览表 污染物 产生状况 治理措施 （去除率） 排放状况 产生量 产生速率 产生浓度 排放量 排放速率 排放浓度 非甲烷 总烃 0.171 0.285 57 光氧+活性炭吸附（90%） 0.017 0.029 5.70 备注 浓度单位为mg/m3；速率速率单位为kg/h；产生量/排放量单位为t/a 表5-9该项目烘干工序无组织废气产生排放情况一览表 污染物 产生量（t/a） 排放量（t/a） 备注 非甲烷总烃 0.009 0.009 未收集部分以无组织形式排放；收集效率95%。 2.5食堂油烟 该项目设置食堂，以解决职工就餐问题，食堂供应80人次/日饭菜，基准灶头数为2个，年工作317天，日工作时间约4h，食物在烹饪、加工过程中将挥发出油脂、有机质及热分解或裂解产物，从而产生油烟。根据对员工用油情况的类比调查，目前员工人均食用油用量约20g/人.日，一般油烟挥发量约占总耗油量的3% 。该项目共约80人，则厨房油烟产生量约为0.016t/a，产生浓度为4.20mg/m3。建设单位拟设置油烟净化器，排风量约为1000m3/h，处理效率达75%，油烟废气经油烟净化器处理后，油烟排放量为0.004t/a，排放浓度为1.04mg/m3。该项目食堂油烟污染物排放情况见表5-10。 表5-10 食堂油烟污染物排放量 污染源 污染物 风量m3/h 产生状况 治理 措施 去除率% 排放状况 执行标准 年排放时间h 浓度mg/m3 产生量kg/a 浓度mg/m3 排放量kg/a 浓度mg/m3 烹饪 油烟 1000 4.20 16 油烟净化设备 75 1.04 4 2.0 1268 3、噪声 该项目噪声源主要为折弯机、冲床、钻床、切割机、焊机、压缩机等设备噪声，据同类型监测数据显示，其噪声源强约为80-85dB（A）。项目主要噪声源见表5-11。 表5-11项目噪声源一览表 序号 设备名称 等效声级dB（A） 数量 备注 1 折弯机 85 2 2 冲床 80 5 3 钻床 80 2 4 切割机 80 2 5 焊机 80 9 6 压缩机 85 1 4、固废 该项目营运期固体废物主要为职工生活垃圾；一般固体废物（边角料、灰渣、废布袋、废滤筒、废铁屑、废滤芯、废包装袋）；危险固体废物（废切削油（桶），废润滑油（桶）、含油抹布和棉纱（混入生活垃圾，全过程不按危险废物管理）、废活性炭）。 4.1职工生活垃圾： 该项目员工人数80人，生活垃圾产生量按每人0.5kg/d计，工作时间317d/a，则生活垃圾产生量为12.68t/a，生活垃圾由环卫部门集中后清运处理。 4.2一般固体废物 （1）边角料 原料在切割和机加工过程中边角料，依据业主提供资料，产生量约为原料的0.2%，边角料产生量约为6t/a，处理方式为收集外卖。 （2）灰渣、废布袋、废滤筒、废滤芯 该项目在切割、焊接、喷塑过程中均会产生灰渣，其产生量及处置方式见表5-12。 表5-12 灰渣其产生量及处置方式表 种类 产生工序 产生量（t/a） 处置方式 灰渣 切割 2.71 暂存于一般固体废物暂存场后统一外售 焊接 0.144 喷塑 7.80 回用于生产 废布袋 切割 0.005 混入生活垃圾由环卫清运 废滤筒 喷塑 0.010 暂存于一般固体废物暂存场后统一外售 废滤芯 焊接、喷塑 0.020 废铁屑 依据业主提供资料，该项目机加工过程中的废铁屑为原料的1%，废铁屑产生量约为3t/a，处理方式为收集外卖。 废包装袋 依据企业提供资料该项目废包装袋产生量为0.200t/a，收集后暂存于一般固体废物暂存场后统一外售。 4.3危险固体废物 （1）废切削液及废切削液桶： 该项目废切削液产生量参照《工业污染源产排污系数手册》废切削液产污系数为0.689kg/台.产品，该项目共有7台设备使用切削液，则该项目废切削液产生量约0.295t/a；暂存于危险固废暂存场后交由有资质单位运走处理。废切削液桶产生量为0.006t/a，暂存于危险固废暂存场由厂家回收利用。 （2）废润滑油及油桶： 该项目废润滑油产生量参照《工业污染源产排污系数手册》废矿物油产污系数为3.408kg/台.产品，该项目共有11台设备使用润滑油，则该项目废润滑油产生量约0.929t/a，暂存于危险固废暂存场后交由有资质单位运走处理。废润滑油桶产生量为0.040t/a，暂存于危险固废暂存场由厂家回收利用。 （3）含油抹布和棉纱 依据企业提供资料该项目废包装袋产生量为0.030t/a，单独存放于密闭容器中，后混入生活垃圾交由环卫部门处理（全过程不按危险废物管理）。 （4）废活性炭 该项目活性炭产污系数0.25kg活性炭/1kg废气，非甲烷总烃废气产生总量为0.171t/a；光氧去除率为50%，则废活性炭产生量为0.342t/a 4.4固体废物统计和鉴别 根据《固体废物鉴别导则》（试行）中固体废物的范围判定，判定情况见表5-13。 表5-13 项目副产物产生情况汇总表 序号 副产物 名称 产生 工序 形态 主要成分 预测 产生量 种类判断 固体废物 副产品 判定依据 1 生活垃圾 办公、生活 固体 果皮纸屑 12.68 √ / 《固体废物鉴别导则》（试行） 2 边角料 切割 固体 钢材 6 √ / 3 灰渣 切割 固体 铁 2.71 √ / 焊接 固体 铁 0.144 / / 喷塑 固体 塑粉 7.80 / / 4 废布袋 切割 固体 布 0.005 / / 5 废滤筒 喷塑 固体 / 0.010 / / 6 废滤芯 焊接、喷塑 固体 / 0.020 / / 7 废铁屑 机加工 固体 铁 3 / / 8 废包装袋 包装 固体 塑料、纸板 0.200 / / 9 废切削液 机加工 液体 切削液 0.295 / / 10 废切削液桶 机加工 液体 塑料 0.006 / / 11 废润滑油 维护保养 液体 矿物油 0.929 / / 12 废润滑油桶 维护保养 液体 金属 0.040 / / 13 含油抹布和棉纱 维护保养 固体 棉 0.030 / / 14 废活性炭 烘干 固体 活性炭 0.342 / / 项目产生固废情况详见表5-14。 表5-14 固废分析结果汇总表 序号 固废名称 属性 产生 工序 形态 主要 成分 废物 类别 废物 代码 产生量 t/a 利用处置方式 1 生活垃圾 / 办公、生活 固体 果皮纸屑 / / 12.68 环卫部门清运 2 边角料 一般固体废物 切割 固体 钢材 / / 6 外售利用 3 灰渣 切割 固体 铁 / / 2.71 外售利用 焊接 固体 铁 / / 0.144 外售利用 喷塑 固体 塑粉 / / 7.80 回用于生产 4 废布袋 切割 固体 布 / / 0.005 外售利用 5 废滤筒 喷塑 固体 / / / 0.010 外售利用 6 废滤芯 焊接、喷塑 固体 / / / 0.020 外售利用 7 废铁屑 机加工 固体 铁 / / 3 外售利用 8 废包装袋 包装 固体 塑料、纸板 / / 0.200 外售利用 9 废切削液 危险固体废物 机加工 液体 切削液 HW09 900-007-09 0.295 委托有资质单位处理 10 废切削液桶 机加工 固体 塑料 HW49 900-041-49 0.006 厂家回收 11 废润滑油 维护保养 液体 矿物油 HW08 900-249-08 0.929 委托有资质单位处理 12 废润滑油桶 维护保养 固体 金属 HW49 900-041-49 0.040 厂家回收 13 含油抹布和棉纱 维护保养 固体 棉 HW49 900-041-49 0.030 混入生活垃圾环卫部门清运（全过程不按危险废物管理） 14 废活性炭 烘干 固体 活性炭 HW49 900-039-49 0.342 委托有资质单位处理

六、项目主要污染物产生及预计排放情况

种类	排放源	污染物 名称	产生浓度mg/m3	产生量 t/a	排放浓度mg/m3	排放量 t/a	排放去向
大 气 污 染 物	有 组 织 排 放	切割	粉尘	528	2.85	26	0.143	15米排气筒
焊接	焊接烟尘	133	0.16	13	0.016
喷塑	粉尘	2615	7.84	13	0.039
烘干	非甲烷总烃	57	0.171	5.7	0.017
食堂	油烟	4.20	0.016	1.04	0004	屋顶排放
无 组 织 排 放	切割	粉尘	/	0.150	/	0.150	加强通风
焊接	焊接烟尘	/	0.04	/	0.04
喷塑	粉尘	/	0.413	/	0.413
烘干	非甲烷总烃	/	0.009	/	0.009
生活污水	办公生活	废水量	/	1521	/	1521	灌云县开发区 污水处理厂
CODcr	350	0.532	350	0.532
BOD5	200	0.304	200	0.304
SS	200	0.304	150	0.228
NH3-N	25	0.038	25	0.038
TP	2	0.003	2	0.003
总氮	50	0.076	50	0.076
动植物油	53	0.081	26	0.040
固体废物	一 般 固 体 废 物	办公、生活	生活垃圾	/	12.68	/	0	环卫部门清运
切割	边角料	/	6	/	0	外售利用
切割	灰渣	/	2.71	/	0	外售利用
焊接	/	0.144	/	0	外售利用
喷塑	/	7.80	/	0	回用于生产
切割	废布袋	/	0.005	/	0	外售利用
喷塑	废滤筒	/	0.010	/	0	外售利用
焊接 喷塑	废滤芯	/	0.020	/	0	外售利用
机加工	废铁屑	/	3	/	外售利用
包装	废包装袋	/	0.200	/	0	外售利用
危 险 固 体 废 物	机加工	废切削液	/	0.295	/	0	委托有资质单位处理
机加工	废切削液桶	/	0.006	/	0	厂家回收
维护 保养	废润滑油	/	0.929	/	0	委托有资质单位处理
维护 保养	废润滑油桶	/	0.040	/	0	厂家回收
维护 保养	含油抹布和棉纱	/	0.030	/	0	混入生活垃圾环卫部门清运（全过程不按危险废物管理）
烘干	废活性炭	/	0.342	/	0	委托有资质单位处理
噪声	该项目噪声源主要为折弯机、冲床、钻床、切割机、焊机、压缩机等设备噪声，其噪声源强为80-85dB（A），设备设置于室内，车间厂房隔声，距离衰减，厂界可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008)的2类功能区环境噪声排放限值。
主要生态影响(不够时可附另页) 该项目为新建项目，项目所在区域不属于野生动物保护区、无珍稀植物，施工期仅安装设备，时间较短，对当地地表植被和水土的影响较小。

七、环境影响分析

施工期环境影响分析： 该项目租用经济开发区已有厂房，施工期主要为设备安装，污染物主要为施工人员的产生的生活垃圾、生活污水，以及安装拆包装过程的固废。对周边环境影响较小 营运期环境影响分析： 一、大气环境的影响分析 1、产生及排放情况： 该项目主要污染物有组织为切割废气、焊接废气、喷塑废气、烘干废气、食堂油烟，无组织废气为未捕集切割废气、焊接废气、喷塑废气、烘干废气。 该项目废气排放情况见表7-1 表7-1 废气排放情况一览表 排放源 污染物 名称 排放量 t/a 排放速率kg/h 排放浓度mg/m3 出口 内径m 排气量 M3/h 排放限值 排放去向 是否达标 速率kg/h 浓度mg/m3 有 组 织 排 放 切割 粉尘 0.143 0.158 26 0.2 6000 3.5 120 布袋除尘器+15米排气筒 达标 焊接 焊接烟尘 0.016 0.027 13 0.2 5000 3.5 120 滤芯除尘器+15米排气筒 达标 喷塑 粉尘 0.039 0.065 13 0.2 5000 3.5 120 滤筒+滤芯除尘器+15米排气筒 达标 烘干 非甲烷总烃 0.017 0.029 5.7 0.2 5000 6.3 80 光氧+活性炭+15米排气筒 达标 食堂 油烟 0004 / 1.04 / / / 2.0 油烟净化器+屋顶排放 达标 该项目产生的粉尘、非甲烷总烃均符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准，VOCs无组织满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822—2019）中表A.1厂区内VOCs无组织排放限值，油烟排放符合《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）（试行）中的“小型”标准，可做到达标排放。 2、预测及评价 依据《环境影响评价技术导则大气环境》HJ2.2-2018要求该项目使用估算软件确定大气环境评价等级，并计算大气环境防护距离、卫生防护距离，本项目预测结果见表7-2至表7-7： 表7-2 切割废气TSP有组织预测结果表 序号 相对高度m 距离m 预测浓度μg/m3 占标率% 1 0 10 0.38 0 2 0 100 0.38 0.04 3 0 100 0.41 0.04 4 0 200 0.6 0.05 5 0 300 0.61 0.07 6 0 318 0.57 0.07 7 0 400 0.49 0.06 8 0 500 0.41 0.05 9 0 600 0.35 0.05 10 0 700 0.29 0.04 11 0 800 0.25 0.03 12 0 900 0.22 0.03 13 0 1000 0.2 0.02 14 0 1100 0.18 0.02 15 0 1200 0.16 0.02 16 0 1300 0.14 0.02 17 0 1400 0.13 0.02 18 0 1500 0.12 0.01 19 0 1600 0.11 0.01 20 0 1700 0.1 0.01 21 0 1800 0.1 0.01 22 0 1900 0.09 0.01 23 0 2000 0.08 0.01 24 0 2100 0.08 0.01 25 0 2200 0.08 0.01 26 0 2300 0.07 0.01 27 0 2400 0.07 0.01 28 0 2500 0.06 0.01 29 0 2600 0.06 0.01 30 0 2700 0.06 0.01 31 0 2800 0.06 0.01 32 0 2900 0.05 0.01 33 0 3000 0.38 0.01 表7-3 焊接废气TSP有组织预测结果表 序号 相对高度(m) 距离(m) 预测浓度μg/m3 占标率% 1 0 10 4.05E-11 0.000 2 0 100 6.53E-02 0.007 3 0 100 6.53E-02 0.007 4 0 200 7.74E-02 0.009 5 0 272 9.17E-02 0.010 6 0 300 9.05E-02 0.010 7 0 400 7.70E-02 0.009 8 0 500 6.24E-02 0.007 9 0 600 5.07E-02 0.006 10 0 700 4.19E-02 0.005 11 0 800 3.53E-02 0.004 12 0 900 3.02E-02 0.003 13 0 1000 2.62E-02 0.003 14 0 1100 2.30E-02 0.003 15 0 1200 2.05E-02 0.002 16 0 1300 1.84E-02 0.002 17 0 1400 1.66E-02 0.002 18 0 1500 1.51E-02 0.002 19 0 1600 1.39E-02 0.002 20 0 1700 1.28E-02 0.001 21 0 1800 1.18E-02 0.001 22 0 1900 1.10E-02 0.001 23 0 2000 1.03E-02 0.001 24 0 2100 9.63E-03 0.001 25 0 2200 9.06E-03 0.001 26 0 2300 8.54E-03 0.001 27 0 2400 8.08E-03 0.001 28 0 2500 7.66E-03 0.001 29 0 2600 7.28E-03 0.001 30 0 2700 6.93E-03 0.001 31 0 2800 6.62E-03 0.001 32 0 2900 6.33E-03 0.001 33 0 3000 6.06E-03 0.001 表7-4 喷塑废气TSP有组织预测结果表 序号 相对高度(m) 距离(m) 预测浓度μg/m3 占标率% 1 0 10 9.87E-11 0.000 2 0 100 1.59E-01 0.018 3 0 100 1.59E-01 0.018 4 0 200 1.89E-01 0.021 5 0 272 2.24E-01 0.025 6 0 300 2.21E-01 0.025 7 0 400 1.88E-01 0.021 8 0 500 1.52E-01 0.017 9 0 600 1.24E-01 0.014 10 0 700 1.02E-01 0.011 11 0 800 8.60E-02 0.010 12 0 900 7.36E-02 0.008 13 0 1000 6.39E-02 0.007 14 0 1100 5.62E-02 0.006 15 0 1200 4.99E-02 0.006 16 0 1300 4.47E-02 0.005 17 0 1400 4.05E-02 0.004 18 0 1500 3.68E-02 0.004 19 0 1600 3.38E-02 0.004 20 0 1700 3.11E-02 0.003 21 0 1800 2.88E-02 0.003 22 0 1900 2.68E-02 0.003 23 0 2000 2.50E-02 0.003 24 0 2100 2.35E-02 0.003 25 0 2200 2.21E-02 0.002 26 0 2300 2.08E-02 0.002 27 0 2400 1.97E-02 0.002 28 0 2500 1.87E-02 0.002 29 0 2600 1.77E-02 0.002 30 0 2700 1.69E-02 0.002 31 0 2800 1.61E-02 0.002 32 0 2900 1.54E-02 0.002 表7-5 烘干废气非甲烷总烃有组织预测结果表 序号 相对高度(m) 距离(m) 预测浓度mg/m3 占标率% 1 0 10 4.30E-11 0.000 2 0 81 6.94E-02 0.003 3 0 100 6.94E-02 0.003 4 0 100 8.22E-02 0.004 5 0 200 9.74E-02 0.005 6 0 300 9.62E-02 0.005 7 0 400 8.19E-02 0.004 8 0 500 6.63E-02 0.003 9 0 600 5.39E-02 0.003 10 0 700 4.46E-02 0.002 11 0 800 3.75E-02 0.002 12 0 900 3.21E-02 0.002 13 0 1000 2.79E-02 0.001 14 0 1100 2.45E-02 0.001 15 0 1200 2.18E-02 0.001 16 0 1300 1.95E-02 0.001 17 0 1400 1.76E-02 0.001 18 0 1500 1.61E-02 0.001 19 0 1600 1.47E-02 0.001 20 0 1700 1.36E-02 0.001 21 0 1800 1.26E-02 0.001 22 0 1900 1.17E-02 0.001 23 0 2000 1.09E-02 0.001 24 0 2100 1.02E-02 0.001 25 0 2200 9.62E-03 0.000 26 0 2300 9.08E-03 0.000 27 0 2400 8.58E-03 0.000 28 0 2500 8.14E-03 0.000 29 0 2600 7.74E-03 0.000 30 0 2700 7.37E-03 0.000 31 0 2800 7.03E-03 0.000 32 0 2900 6.72E-03 0.000 表7-6 TSP无组织预测结果表 序号 相对高度(m) 距离(m) 预测浓度μg/m3 占标率% 1 0 10 1.418 0.16 2 0 81 3.172 0.35 3 0 100 2.96 0.33 4 0 100 2.96 0.33 5 0 200 1.459 0.16 6 0 300 0.8264 0.09 7 0 400 0.5317 0.06 8 0 500 0.3743 0.04 9 0 600 0.2804 0.03 10 0 700 0.2199 0.02 11 0 800 0.1786 0.02 12 0 900 0.1487 0.02 13 0 1000 0.1266 0.01 14 0 1100 0.1096 0.01 15 0 1200 0.09616 0.01 16 0 1300 0.08538 0.01 17 0 1400 0.07657 0.01 18 0 1500 0.06927 0.01 19 0 1600 0.06312 0.01 20 0 1700 0.0579 0.01 21 0 1800 0.05341 0.01 22 0 1900 0.04948 0.01 23 0 2000 0.04605 0.01 24 0 2100 0.04302 0.00 25 0 2200 0.04035 0.00 26 0 2300 0.03796 0.00 27 0 2400 0.03582 0.00 28 0 2500 0.03389 0.00 29 0 2600 0.03215 0.00 30 0 2700 0.03057 0.00 31 0 2800 0.02912 0.00 32 0 2900 0.0278 0.00 表7-7非甲烷总烃无组织预测结果表 序号 相对高度(m) 距离(m) 预测浓度μg/m3 占标率% 1 0 10 0.0002116 0.01 2 0 81 0.0004735 0.02 3 0 100 0.0004418 0.02 4 0 100 0.0004418 0.02 5 0 200 0.0002177 0.01 6 0 300 0.0001233 0.01 7 0 400 0.00007936 0 8 0 500 0.00005586 0 9 0 600 0.00004186 0 10 0 700 0.00003282 0 11 0 800 0.00002666 0 12 0 900 0.0000222 0 13 0 1000 0.00001889 0 14 0 1100 0.00001636 0 15 0 1200 0.00001435 0 16 0 1300 0.00001274 0 17 0 1400 0.00001143 0 18 0 1500 0.00001034 0 19 0 1600 0.000009421 0 20 0 1700 0.000008643 0 21 0 1800 0.000007972 0 22 0 1900 0.000007386 0 23 0 2000 0.000006873 0 24 0 2100 0.000006421 0 25 0 2200 0.000006022 0 26 0 2300 0.000005665 0 27 0 2400 0.000005346 0 28 0 2500 0.000005059 0 29 0 2600 0.000004798 0 30 0 2700 0.000004562 0 31 0 2800 0.000004347 0 32 0 2900 0.000004149 0 表7-8 大气环境防护距离和卫生防护距离预测结果表 污染物 参数A 参数B 参数C 参数D 卫生防护距离计算值(m) 卫生防护距离(m) 环境防护距离(m) 非甲烷总烃 470 0.021 1.85 0.84 0.006 50 0 TSP 470 0.021 1.85 0.84 2.276 50 0 备注 该项目大气环境防护距离为100米 综上所述：该项目有组织最大落地浓度占标率小于1%，为三级评价，依据《环境影响评价技术导则大气环境》HJ2.2-2018中8.1.3三级评价项目不进行进一步预测与评价，采用上述预测结果作为预测评价内容，无组织预测结果占标率小于10%对周围环境的影响不大。该项目大气环境防护距离和卫生防护距离均为100m。此范围内不得建设住宅、学校、医院等。根据现场踏勘，该项目生产车间100m范围内无环境敏感目标，可以满足卫生防护距离要求。此外，该项目投产后，相关部门不得在该项目厂房周边100m 范围内新建或规划诸如居民区、医院、学校、敬老院等人类密集活动区。 该项目运营过程中食堂油烟产生量约为0.008t/a，依照《江苏省大气污染防治条例》和《饮食业油烟净化设备技术要求及监测技术规范》（HJ/T62-2001），建设单位拟设置油烟净化器，排风量约为1000m3/h，处理效率达75%，油烟废气经油烟净化器处理后，从屋顶排放，对周围环境影响较小。 综上，该项目产生的废气对大气环境影响较小，该项目大气环境防护距离和卫生防护距离均为100m。 2、水环境的影响分析 该项目的废水主要为食堂废水和员工生活污水 生活用水量为1902t/a，生活污水产生量为1521t/a，食堂污水经隔油池处理后并入化粪池处理后，通过市政管网排入灌云县经济开发区污水处理厂。 项目污水经过处理后排放浓度及排放量见表7-9 表7-9 灌云县经济开发区污水处理厂处理后污水排放浓度及排放量 废水量（t/a） 污染物 排放浓度 （mg/l） 排放量（t/a） 排放标准 1521 CODcr 50 0.076 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18948-2002）中一级A标准 SS 10 0.015 氨氮 8 0.012 TP 0.5 0.00076 石油类 1 0.0015 动植物油 1 0.0015 项目废水经污水厂处理达标后排放，对周围水质影响较小。 3、噪声环境影响分析 该项目噪声源主要为折弯机、冲床、钻床、切割机、焊机、压缩机等设备噪声，其噪声源强为75-90dB（A）左右。 该项目拟采用以下措施以减少噪声对周围环境的影响： ①对高噪声机械设备进行消声、减震处理； ②对动力机械设备进行定期的维修、养护，维护不良的设备常因松动不见的振动或消音器的损坏而增加其工作时声级； ③车间门窗及四壁使用吸声材料； ④降低设备声级，设备选型上尽量采用低噪声设备； ⑤闲置不用的设备应立即关闭； ⑥减低人为噪声。 噪声经上述措施处理后，各厂界噪声经预测均能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类区标准要求，故项目运行产生的噪声对区域内居民影响很小。 4、固体废物环境影响分析 该项目固体废物主要为职工生活垃圾，边角料，淬火油泥，废切削油，废砂、滤尘、废包装袋。该项目固体废物利用处置方式具体见表7-10. 表7-10建设项目固体废物利用处置方式评价表 序号 固废名称 属性 产生 工序 形态 主要 成分 废物 类别 废物 代码 产生量 t/a 利用处置方式 1 生活垃圾 / 办公、生活 固体 果皮纸屑 / / 12.68 环卫部门清运 2 边角料 一般固体废物 切割 固体 钢材 / / 6 外售利用 3 灰渣 切割 固体 铁 / / 2.71 外售利用 焊接 固体 铁 / / 0.144 外售利用 喷塑 固体 塑粉 / / 7.80 回用于生产 4 废布袋 切割 固体 布 / / 0.005 外售利用 5 废滤筒 喷塑 固体 / / / 0.010 外售利用 6 废滤芯 焊接、喷塑 固体 / / / 0.020 外售利用 7 废铁屑 机加工 固体 铁 / / 3 外售利用 8 废包装袋 包装 固体 塑料、纸板 / / 0.200 外售利用 9 废切削液 危险固体废物 机加工 液体 切削液 HW09 900-007-09 0.295 委托有资质单位处理 10 废切削液桶 机加工 固体 塑料 HW49 900-041-49 0.006 厂家回收 11 废润滑油 维护保养 液体 矿物油 HW08 900-249-08 0.929 委托有资质单位处理 12 废润滑油桶 维护保养 固体 金属 HW49 900-041-49 0.040 厂家回收 13 含油抹布和棉纱 维护保养 固体 棉 HW49 900-041-49 0.030 混入生活垃圾环卫部门清运（全过程不按危险废物管理） 14 废活性炭 烘干 固体 活性炭 HW49 900-039-49 0.342 委托有资质单位处理 该项目设有50m2一般固废暂存区1处，并按《一般工业固体废物贮存、处置场污染控 制标准》（GB18599-2001）及其修改单（环保部公告 2013 年第 36 号）的相关规定进行建设，建成后用于一般工业固体废物临时贮存。设有 20m2危险废物暂存处1处，并按照《危险废物贮存污染物控制标准》（GB18597-2001）及其修改单（环境保护部公告2013年第36号）的相关规定进行建设，建成后，用于危险废物的临时贮存。以上除外，本项目按照《城市生活垃圾管理办法》（建设部令第157号）要求，在厂区相应位置设置垃圾桶用于生活垃圾的临时贮存，含油抹布和棉纱单独存放于密闭容器中，后混入生活垃圾交由环卫部门处理（全过程不按危险废物管理）。 危废暂存间的设置需按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单要求设置，要求做到以下几点： 基础必须防渗，防渗层为至少1米厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s），或 2mm 厚 高密度聚乙烯，或至少 2mm 厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10cm/s。 废物贮存设施必须按《环境保护图形标志(GB15562－1995)》的规定设置警示标志； 废物贮存设施周围应设置围墙或其它防护栅栏； 废物贮存设施应配备通讯设备、照明设施、安全防护服装及工具，并设有应急防 护设施； 废物贮存设施内清理出来的泄漏物，一律按危险废物处理。 危险固废的暂存方案： 建设单位拟收集危险废物后，放置在厂内的固废暂存区。同时作好危险废物情况的记录，记录上注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称。建成后废切削液及废油均采用包装桶密封贮存，不会对周边环境空气造成影响，地面已做防渗，不会对周边地表水、地下水及土壤造成影响。 综上，该项目拟建的各类固废暂存场所能够满足使用要求，固废贮存方式可行；不会 对周边环境空气、地表水、地下水及土壤造成影响；项目建成后企业严格落实固废处置措 施，分类管理，并做好综合利用，各类固体废物均能妥善落实处置途径，最终排放量为零，则项目产生的固体废弃物均可能做到妥善处置，不会对建设地周围的环境带来“二次污染”， 5、环境管理 （1）环境管理 项目由主要负责人统一负责环境管理工作，配备1名兼职人员，负责日常环境管理工作。具体为：营运期的管理工作重点是各项环保措施的落实，环保设施运行的管理和维护，日常的监测及污染事故的防范和应急处理。根据全厂制定的环境保护目标考核计划，结合日常运营各个环节对环境的不同要求进行考核，并把资源、能源消耗、资源回收、污染物排放量等环保指标纳入考核的范围内。提高员工的环保意识，加强环保知识教育和技术培训。 6、与排污许可证的衔接 （1）落实按证排污责任 建设单位必须按期持证排污、按证排污，不得无证排污，及时申领排污许可证，对申请材料的真实性、准确性和完整性承担法律责任，承诺按照排污许可证的规定排污并严格执行；落实污染物排放控制措施和其他各项环境管理要求，确保污染物排放种类、浓度和排放量等达到许可要求；明确单位负责人和相关人员环境保护责任，不断提高污染治理和环境管理水平，自觉接受监督检查。 （2）实行自行监测和定期报告制度 依法开展自行监测，安装或使用监测设备应符合国家有关环境监测、计量认证规定和技术规范，保障数据合法有效，保证设备正常运行，妥善保存原始记录，建立准确完整的环境管理台账。如实向环境保护部门报告排污许可证执行情况，依法向社会公开污染物排放数据并对数据真实性负责。排放情况与排污许可证要求不符的，应及时向环境保护部门报告。 （3）排污许可证管理 ①排污口位置和数量、排放方式、排放去向、排放污染物种类、排放浓度和排放量、执行的排放标准等符合排污许可证的规定，不得私设暗管或以其他方式逃避监管。 ②落实重污染天气应急管控措施、遵守法律规定的最新环境保护要求等。 ③按排污许可证规定的监测点位、监测因子、监测频次和相关监测技术规范开展自行监测并公开。 ④按规范进行台账记录，主要内容包括生产信息、原辅材料使用情况、污染防治设施运行记录、监测数据等。 ⑤按排污许可证规定，定期在国家排污许可证管理信息平台填报信息，编制排污许可证执行报告，及时报送有核发权的环境保护主管部门并公开，执行报告主要内容包括生产信息、污染防治设施运行情况、污染物按证排放情况等。 7、排污口规范化设置 根据《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》（苏环控[1997]122号文）的要求设置与管理排污口（指废气排气筒、废水接管口、固定噪声源和固废临时堆放场所）。在排污口附近醒目处按规定设置环保标志牌，排污口的设置要合理，便于采集监测样品、便于监测计量、便于公众参与监督管理。 （1）废气排气筒规范化要求 本项目共设置4个废气排气筒。建设单位应按相关环保要求，在排气筒附近地面醒目处设置环保图形标志牌，标明排气筒编号、高度、排放污染物种类等，同时预留采样口和设置便于采样检测的平台。 （2）废水接管口规范化要求 建设单位排水系统按“清污分流、雨污分流”原则设计，项目厂区设有污水排放口和雨水排放口各1个。建设单位应按相关环保要求，对上述排放口进行规范化设置，使其具备采样检测条件，同时设置明显的环保标志牌。 （3）固定噪声源规范化要求 在项目厂界噪声敏感且对外界影响最大处设置固定噪声源的监测点和噪声环境保护图形标志牌。 （4）固废临时堆放场所规范化要求 项目设有一般固废暂存处1处、危险废物暂存处1处。建设单位应按相关环保要求，对上述固废临时堆放场所进行规范化设置，并设有防扬散、防流失、防渗漏等措施，同时设有环境保护图形标志牌。 8、“三同时”环境污染防治措施及环保验收 “三同时”环境污染物防治措施及环保验收执行标准一览表见表9-1。 表9-1 建设项目环保设施 “三同时”验收一览表 种类 排放源 污染物名称 防治措施 治理效果 环保 投资 完成时间 废气 有 组 织 排 放 切割 粉尘 集气罩+布袋除尘器+15米排气筒(DA001) 达标排放 5万元 同时设计、同时施工、同时投入使用 焊接 焊接烟尘 滤芯除尘器+15米排气筒(DA002) 5万元 喷塑 粉尘 滤筒+滤芯除尘器+15m排气筒(DA003) 6万元 烘干 非甲烷总烃 集气罩+光氧+活性炭吸附+15m排气筒(DA004) 8万元 食堂 油烟 屋顶排放 2万元 无 组 织 排 放 切割 粉尘 加强通风 2万元 焊接 焊接烟尘 喷塑 粉尘 烘干 非甲烷总烃 生活污水 办公生活 废水量 灌云县经济开发区 污水处理厂 3万元 CODcr BOD5 SS NH3-N TP 总氮 动植物油 固体废物 一 般 固 体 废 物 办公、生活 生活垃圾 环卫部门清运 合规处置 10万元 切割 边角料 外售利用 切割 灰渣 外售利用 焊接 外售利用 喷塑 回用于生产 切割 废布袋 外售利用 喷塑 废滤筒 外售利用 焊接 喷塑 废滤芯 外售利用 机加工 废铁屑 外售利用 包装 废包装袋 外售利用 危 险 固 体 废 物 机加工 废切削液 委托有资质单位处理 机加工 废切削液桶 厂家回收 维护保养 废润滑油 委托有资质单位处理 维护保养 废润滑油桶 厂家回收 维护保养 含油抹布和棉纱 密闭容器单独存放，混入生活垃圾环卫部门清运（全过程不按危险废物管理） 烘干 废活性炭 委托有资质单位处理 噪声 机械设备 隔声、减振距离衰减等措施 达标排放 5 绿化 绿化效率达到600平方米 6 环境管理（机构、监测能力等） 设置环境管理机构 / 清污分流、排污口规范化设置（流量计、在线检测仪等） 达到规范化要求 / 卫生防护距离设置 卫生防护距离为100米，在此区域内禁止建设学校、居住区等敏感目标 /

八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

种类	排放源	污染物名称	防治措施	治理效果
大 气 污 染 物	施工废气	TSP	加强通风、规范施工管理，洒水降尘等	满足环保要求
有 组 织 排 放	切割	粉尘	集气罩+布袋除尘器+15米排气筒(DA001)	达标排放
焊接	焊接烟尘	布袋除尘器+15米排气筒(DA002)
喷塑	粉尘	滤筒+滤芯除尘器+15m排气筒(DA003)
烘干	非甲烷总烃	集气罩+光氧+活性炭吸附+15m排气筒(DA004)
食堂	油烟	屋顶排放
无 组 织 排 放	切割	粉尘	加强通风
焊接	焊接烟尘
喷塑	粉尘
烘干	非甲烷总烃
生活污水	办公生活	废水量	经隔油池/化粪池处理后排入灌云县 经济开发区污水处理厂进一步处理。
CODcr
BOD5
SS
NH3-N
TP
总氮
动植物油
固体废物	一 般 固 体 废 物	办公、生活	生活垃圾	环卫部门清运	合规处置
切割	边角料	外售利用
切割	灰渣	外售利用
焊接	外售利用
喷塑	回用于生产
切割	废布袋	外售利用
喷塑	废滤筒	外售利用
焊接 喷塑	废滤芯	外售利用
机加工	废铁屑	外售利用
包装	废包装袋	外售利用
危 险 固 体 废 物	机加工	废切削液	委托有资质单位处理
机加工	废切削液桶	厂家回收
维护保养	废润滑油	委托有资质单位处理
维护保养	废润滑油桶	厂家回收
维护保养	含油抹布和棉纱	密闭容器单独存放，混入生活垃圾环卫部门清运（全过程不按危险废物管理）
烘干	废活性炭	委托有资质单位处理
噪声	施工期	施工活动均在厂内进行，施工设备产生的噪声经厂房建筑隔声，距离衰减后对周围环境影响较小。
营运期	①对高噪声机械设备进行消声、减震处理；②对动力机械设备进行定期的维修、养护，维护不良的设备常因松动不见的振动或消音器的损坏而增加其工作时声级；③车间门窗及四壁使用吸声材料；④降低设备声级，设备选型上尽量采用低噪声设备；⑤闲置不用的设备应立即关闭；⑥减低人为噪声。项目厂界外噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，即昼间≤60dB(A)，夜间≤50dB(A)的标准限值。
生态保护措施及预期效果： 通过加大绿化，加强环境管理，减小项目对生态的破坏。

九 结论与建议

一、结论 1、产业政策符合性 该项目不属于《产业结构调整指导目录（2013年修正）》中限制类和淘汰类类别，属于允许类；同时该项目不属于《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》和《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》修正中的限制类或淘汰类，属于允许类；不属于《江苏省工业和信息产业结构调整限制淘汰目录和能耗限额》中所列内容。并且项目的生产不仅具有良好的经济效益，还能解决部分就业问题，具有良好的社会效益，因此项目的建设在产业政策方面是可行的。符合国家产业政策。 2、选址规划相符性 该项目位于连云港市灌云县经济开发区，租用开发区内标准厂房，符合土地利用规划要求。项目周围环境质量较好，具有一定的环境容量。因此项目选址合理，符合规划要求。 3、环境质量现状结论 （1）环境空气：项目建设地周边区域内的环境空气质量现状是可以满足环境功能区划要求的，即能够满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）的二级标准要求，项目所在地环境空气质量现状较好。 （2）地表水环境：地表水环境质量能达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中III类标准；项目所在地地表水环境质量现状较好。 （3）声环境：项目厂界昼间的声环境现状质量达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准限值要求。 4、营运期环境影响及采取的环保措施 （1）大气环境 该项目产生的切割粉尘经布袋除尘后通过一根15米高的排气筒进行排放；焊接粉尘经集气罩+滤芯除尘后通过一根15米高的排气筒进行排放；喷塑粉尘经滤筒+滤芯除尘后通过一根15米高的排气筒进行排放，烘干废气（非甲烷总烃）经光氧+活性炭吸附后通过15米高排气筒排放；均符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准，VOCs无组织满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822—2019）中表A.1厂区内VOCs无组织排放限值，食堂废气经油烟净化器净化后引至建筑物顶楼达(GB18483-2001)标准后排放，油烟排放符合《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）（试行）中的“小型”标准要求，可做到达标排放，对周围大气环境影响不大。 该项目未捕集的粉尘和非甲烷总烃，以喷塑区边界为起算点，需设置100米的卫生防护距离，无需设置大气环境防护距离。该范围内无敏感目标，故对周围大气环境影响较小，在可控范围内。 （2）水环境 该项目营运期食堂污水及生活污水，排放量为1521t/a，经厂区内污水设施预处理后，排入灌云县经济开发区污水处理厂集中处理，处理出水达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。废水达标排放对受纳水体的影响较小，不会改变其现有的水质功能类别。 （3）固体废物 企业严格落实固废处置措施，分类管理，并做好综合利用，则项目产生的固体废弃物均可能做到妥善处置，不会对建设地周围的环境带来“二次污染”，故该项目产生的固废对周围环境基本无影响。 （4）噪声 项目对高噪音设备采取防震、消声、隔音措施，再通过绿化、围墙隔声、距离衰减，可使厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准的要求，项目对周围环境影响较小。 5、污染物总量控制 （1）大气污染物： 颗粒物≤0.198t/a；VOCs(以非甲烷总烃计)≤0.017t/a； （2）水污染物： 接管量：CODcr≤0.532 t/a；NH3-N≤0.038 t/a；总氮≤0.076t/a；总磷≤0.003t/a 排放量：CODcr≤0.076 t/a；NH3-N≤0.012 t/a；总氮≤0.023t/a；总磷≤0.00076t/a。 （3）固体废物排放量：0t/a。 6、总结论 综上所述，项目的建设符合国家产业政策，选址合理，项目在建设期和建成后将产生一定程度的废气、噪声及固体废物的污染， 但在严格按照“三同时”制度，全面落实本评价拟定的各项环境保护措施，并实施环境管理以及主要污染物总量控制方案以后，项目对周围环境的影响可以控制在国家有关标准和要求的允许范围以内，并将产生较好的社会、经济和环境效益，对周边环境敏感点影响较小。 本环评认为，在全面落实本报告表提出的各项环保措施、切实做到“三同时”、营运期内加强管理、加大绿化的基础上，从环境保护角度来看，项目建设是可行的。 如果产品方案、工艺、设备、原辅材料消耗等生产情况有较大变动，应及时向有关部门及时申报，并重新进行环境影响评价。 二、环保要求及建议 （1）企业应加强安全管理严格岗位责任。 （2）建设单位必须严格执行“三同时”制度，确保达标排放，真正做到社会效益，经济效益和环境效益的三统一。 （3）本次评价仅针对该项目的内容，若今后扩大生产规模、改变生产工艺等情况，应重新委托评价，并经环保管理部门审批。 （4）项目基础资料由建设单位提供，并对其准确性负责。建设单位以后若增加本报告表所涉及之外的污染源或对其功能进行改变，则应按要求向有关环保部进行申报，并按污染控制目标采取相应的污染治理措施。
预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日
下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人: 年 月 日
审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日

江苏伍迪科技有限公司智能家具箱柜等设计生产项目所在地 附图1：项目地理位置图

卫生防护距离100米范围 300米范围内土地利用现状 江苏伍迪科技有限公司智能家具箱柜等设计生产项目所在地 附图2：项目300米范围内土地利用现状

危废暂存场

一般固体废物暂存场

焊接区

0 25 50m 比例尺

门

成品库 喷塑、烘干区

门

有组织废气排放口 噪声源 一般固废收集点 雨水口 污水排放口 机加工 原料库 切割区

办公室

附图3：厂区平面布局图

项目所在地

附图4：生态空间保护区域图